**OBJEDNÁVKA č.**

**ZKOUŠEK OCHRANNÝCH KONSTRUKCÍ ROPS & TOPS, FOPS, OPS & OPG A KOTEVNÍCH ÚCHYTŮ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ PODLE NOREM EN/ISO**

1. **OBJEDNAVATEL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Obchodní jméno: |
|       |
| 2 | Adresa: |
|       |
| 3 | Jméno a funkce osoby oprávněné pro smluvní jednání: |
|       |
| 4 | Jméno a funkce osoby oprávněné pro technické jednání: |
|       |
| 5 | IČ: | DIČ: |
|       |       |
| 6 | Telefon: | Fax: | E-mail: |
|       |       |       |
| 7 | Bankovní spojení: | Číslo účtu: |
|       |       |

1. **VÝROBEK**

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Název: |
|       |
| 9 | Značka, model a typ: |
|       |
| 10 | Výrobce: |
|       |
| 11 | Adresa: |
|       |
| 12 | Montážní závod (uvede se jen, není-li totožný s adresou výrobce): |
|       |

1. **POŽADOVANÉ ZKOUŠKY EN/ISO**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | [ ]  Zkoušky ochranných konstrukcí ROPS & TOPS |
| [ ]  EN ISO 3471 – zemní stroje; [ ]  ISO 8082-1&2 – lesnické stroje; [ ]  EN 15059 – stroje pro úpravu sněhu;[ ]  ISO 21299 – stroje pro údržbu trávníků; [ ]  ISO 12117-2 – lopatová rypadla přes 6t;[ ]  EN 13531+A1, ISO 12117 kompaktní lopatová rypadla |
| 14 | [ ]  Zkoušky ochranných konstrukcí FOPS |
| [ ]  EN ISO 3449 – zemní stroje; [ ]  ISO 8083 – lesnické stroje |
| 15 | [ ]  Zkoušky ochranných konstrukcí OPS & OPG |
| [ ]  ISO 8084 – lesnické stroje; [ ]  ISO 10262 – hydraulická rypadla |
| 16 | [ ]  Kotevní úchyty bezpečnostních pásů |
| [ ]  ISO 3776-2 – sedadel traktorů a zemědělských strojů; [ ]  ISO 6683 – zemní stroje |

Výkres sestavy ochranné konstrukce nebo kotevních úchytů je v příloze objednávky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |
| Datum | *(razítko objednavatele)* | Jméno a podpis oprávněné osoby |