**OBJEDNÁVKA č.**

**ZKOUŠEK OCHRANNÝCH KONSTRUKCÍ ROPS & TOPS, FOPS, OPS & OPG A KOTEVNÍCH ÚCHYTŮ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ PODLE NOREM EN/ISO**

1. **OBJEDNAVATEL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchodní jméno: | | | |
|  | | | |
| 2 | Adresa: | | | |
|  | | | |
| 3 | Jméno a funkce osoby oprávněné pro smluvní jednání: | | | |
|  | | | |
| 4 | Jméno a funkce osoby oprávněné pro technické jednání: | | | |
|  | | | |
| 5 | IČ: | | DIČ: | |
|  | |  | |
| 6 | Telefon: | Fax: | | E-mail: |
|  |  | |  |
| 7 | Bankovní spojení: | | Číslo účtu: | |
|  | |  | |

1. **VÝROBEK**

|  |  |
| --- | --- |
| 8 | Název: |
|  |
| 9 | Značka, model a typ: |
|  |
| 10 | Výrobce: |
|  |
| 11 | Adresa: |
|  |
| 12 | Montážní závod (uvede se jen, není-li totožný s adresou výrobce): |
|  |

1. **POŽADOVANÉ ZKOUŠKY EN/ISO**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Zkoušky ochranných konstrukcí ROPS & TOPS |
| EN ISO 3471 – zemní stroje;  ISO 8082-1&2 – lesnické stroje;  EN 15059 – stroje pro úpravu sněhu;  ISO 21299 – stroje pro údržbu trávníků;  ISO 12117-2 – lopatová rypadla přes 6t;  EN 13531+A1, ISO 12117 kompaktní lopatová rypadla |
| 14 | Zkoušky ochranných konstrukcí FOPS |
| EN ISO 3449 – zemní stroje;  ISO 8083 – lesnické stroje |
| 15 | Zkoušky ochranných konstrukcí OPS & OPG |
| ISO 8084 – lesnické stroje;  ISO 10262 – hydraulická rypadla |
| 16 | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů |
| ISO 3776-2 – sedadel traktorů a zemědělských strojů;  ISO 6683 – zemní stroje |

Výkres sestavy ochranné konstrukce nebo kotevních úchytů je v příloze objednávky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Datum | *(razítko objednavatele)* | Jméno a podpis oprávněné osoby |